dataPortType: 数据端口的类型

1—— 32bit value + 1bit bool + 1bit valid;

2—— 32bit value + 1bit valid

3—— 32bit value + 1bit bool + 1bit valid + tag

4—— 32bit value + 1bit valid + tag

boolPortType: bool端口的类型

1—— 1bit value + 1bit valid

2—— 1bit value + 1bit valid + tag

dataInPortNum: 数据输入端口的数量

boolInPortNum: bool输入端口的数量

dataOutPortNum: 数据输出端口的数量

boolOutPortNum: bool输出端口的数量